Guide Motorizzate EZS II
Compatte, dinamiche, semplici e pronte da usare, le nuove guide motorizzate serie EZS II Limo prodotte in Giappone da Oriental Motor, si differenziano per la possibilità di essere utilizzate in tutte quelle movimentazioni dove è richiesto un minimo spazio di ingombro ed un facile e rapido montaggio. Pilotate da  un motore passo passo con resolver integrato completamente protetto all’interno della meccanica, garantiscono il raggiungimento della posizione desiderata senza alcuna  possibilità di perdita del passo. Altre importanti caratteristiche sono la rigidità meccanica, l’alta affidabilità nella ripetibilità del posizionamento contenuta in +/-0,02 mm. e la  velocità massima raggiungibile di 800 mm/sec.. La corsa utile è compresa tra  50mm e  850mm. La guida  può essere ordinata dal cliente in lunghezze multiple di 50 mm. .L’alta rigidità della meccanica, la trasmissione con vite a ricircolo di sfere di produzione THK , con sistema di lubrificazione brevettato a lunga durata , garantiscono la movimentazione di masse fino a 60kg. in orizzontale e 30 kg. in verticale. Disponibili anche versioni con freno elettromagnetico di emergenza per carichi sospesi. L’azionamento del motore passo passo, contenuto in un compatto case chiuso predisposto  per il  fissaggio a quadro, è proposto con due diverse tensione di alimentazione, a 24VDC o 230VAC. La tecnologia ad anello chiuso controlla la posizione raggiunta della slitta  sfruttando ed elaborando i segnali del resolver di ritorno dal motore. La possibilità di programmare i movimenti in modalità assoluta o incrementale, l’autoapprendimento della posizione desiderata da un posizionamento manuale, il posizionamento selettivo o sequenziale, il ritorno al punto di zero senza sensore, sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono questo azionamento. Diverse  sono le modalità di pilotaggio, mediante il classico segnale ad impulsi ( clock ) e direzione o utilizzando la memoria interna dell’azionamento, capace di memorizzare fino a 63 posizioni programmabili mediante un terminale remoto o un facile software intuitivo forniti come optional. Aggiungendo il nuovo modulo programmatore Snap-on CM10,   abbinabile all’azionamento  mediante una semplice pressione e  senza ulteriori collegamenti, è possibile memorizzare  fino a 100 programmi, o inviare comandi diretti mediante controllori esterni. Il programmatore Snap-On può pilotare  i motori mediante diverse porte, quali USB, RS232-C e Can Open, o mediante I/O. A completamento, per evitare inutili perdite di tempo all’utilizzatore, vengono proposti come accessori set sensori, prolunghe, cavi, catenarie e flangie per assemblaggi  di sistemi multasse.
